라벨뷰 프로그램 설치법

[다운로드]
설치CD로 설치 혹은 라벨뷰 프로그램 다운로드
[설치방법]
1. 압축을 푼후, 라벨뷰프로그램 폴더 - 디스크1 폴더의 셋업파일을 실행시켜 설치하세요
2. 안내문구는 무시한채 NEXT를 클릭합니다.
2. 설치가 끝난후 라벨뷰 아이콘을 더블클릭하면 드라이브 설치화면이 나옵니다
3. 왼쪽 하단 제조사 TSC선택하면 오른쪽에서 해당 프린터 제품명을 선택합니다
예) 제조사 TSC - 오른쪽부분에서 TTP-243(V) -E 선택 --INSTALL
4. 제어판 - 프린터 및 팩스로 가면 TTP-243 드라이브가 설치된것을 확인하실 수 있습니다
5. 완료
[문구 한국어로 변경하기]
1. 설치후 프로그램을 실행시키신후 configration - display에서
언어: 한국어(KOREAN)
단위: mm 로 변경하신후 다시 실행시키시면 한국어로 변합니다
-주의 : 기본적으로 inch단위로 되어 있으므로 반듯이 mm로 변경하십시오
[실행하기]
1. 파일-새파일 에서 라벨지의 가로세로 사이즈를 입력합니다
예 ) 가로 8cm 세로 10cm의 라벨지를 사용하실 경우 80 / 100을 입력합니다.
2. 세로여백은 라벨지와 라벨지 사이 간격을 재어 입력합니다
보통 3mm 공통사항입니다.