라벨의 구성과 재질

표면 소재

아트지  모조지  미라지  감열지  유포지  P. E  금,은무(유)광, 데드롱  리무발  투명지

접착제

핫멜트  아크릴계  고무계  에멀젼계  실리콘계

필름류

폴리 에틸렌  폴리 프로필렌  염화 비닐  폴리 에스테르

이형제

박리지(剝離紙),후지 (後紙)등으로도 말하며, 실리콘 처리가 되어 있어 점착제를 보호하며,
표면소재를 고정시켜 준다. 자동 라벨링에 의한 자동 이탈용과 수작업용으로 종류가 구별된다.

그라신(Glassine) 이형지 : 자동이탈용
필름 이형지 : 자동이탈용
크라프트 이형지 : 자동이탈용, 수작업용
100g모조 이형지 : 수작업용

인쇄 방식과 종류

평압식 스티커 인쇄(Letterpress)

인쇄작업이 느리고,볼록 인쇄 방식으로 ROLL과 SHEET로 인쇄되며
일본의 기술과 기계를 많이 사용하고 라미네이팅, 금은박지 등, 다양한 작업을 할 수 있으며,
작업비가 저렴하며, 소량의 인쇄에 적합하다.
동판 수지판 모두를 사용하며, UV 잉크 등 다양한 잉크를 사용 할 수 있다.

로터리 자동 스티카 인쇄

Rotary Letterpress 인쇄는 평압식 보다 인쇄가 빠르고 선명하며,
화려한 색상과 인체에 무해한 잉크를 사용하여 작업자와 소비자 모두의 환경에 안전한 작업이다.
고속의 인쇄로 라벨 생산원가를 현저하게 낮추었고, 선명한 색상과 화려한 Color로 고급인쇄를 추구.
기존의 Letterpress 인쇄에서는 칼 작업시 이형지 뚤림이나 반칼 작업에서 오는 라벨의 불량이탈 현상을
균일한 Roll Die Cutting으로 불량률을 줄이고, UV수성잉크로 환경친화적 인쇄를 실현했다.

옵셋인쇄(Off Set)

판지(SHEET)를 인쇄공정에 투여하여 작업되어지며, 물과 잉크의 혼합되지 않는 비중을 이용하여
인쇄하는 방식으로 화려한 색상을 실현 할 수 있으나 롤 작업이 불가능 하고,
원형이나 다각형의 라벨 CUTING은 불가능하다. 소량의 인쇄로는 작업의 효율을 기대 할 수 없다.

실크인쇄(Silk Screen)

옥외광고용이나 소량의 인쇄에 적합하나, 고가의 인쇄비와 솔벤트를 사용하므로
환경오염에 문제가 많이 발생한다.

그라비아 인쇄(Gravure)

스틸롤러를 사용하는 인쇄 방식으로 윤전기 인쇄라고도 부른다. 대량의 인쇄에 적합하다